**Parametry Techniczne - oceniane PN/50/17 Załącznik nr 6.2**

**Pakiet nr 92**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Oceniany parametr** | **Ilość pkt** | **Tak\*** | **Nie\*** |
| 1 | Spełnione wymagania normy ASTM 1671 odnośnie barierowości dla patogenów przenoszonych przez krew (bakteriofag Phi-x174). | Tak 20 pkt. / Nie 0 pkt.  |   |   |
| 2 | Próba szczelności według technicznych przepisów bezpieczeństwa dla rękawic ochronnych (próba szczelności fizycznej) AQL ≤ 1,1. | Tak 20 pkt. / Nie 0 pkt.  |   |   |

\*Należy uzupełnić kolumny.

…………………….data………………… ...................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy