**Parametry Techniczne - oceniane PN/53/19 Załącznik nr 6.3**

**Pakiet nr 78**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozycja 1 w pakiecie |  |  |  |
| **L.p** | **Oceniany parametr** | **Ilość pkt** | **Tak\*** | **Nie\*** |
| 1 | Spełnione wymagania normy ASTM 1671 odnośnie barierowości dla patogenów przenoszonych przez krew (bakteriofag Phi-x174). | Tak 10 pkt. / Nie 0 pkt. |  |  |
| 2 | Próba szczelności według technicznych przepisów bezpieczeństwa dla rękawic ochronnych (próba szczelności fizycznej) AQL ≤ 1,1. | Tak 10 pkt. / Nie 0 pkt. |  |  |
|  | \*Należy uzupełnić kolumny |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozycja 2 w pakiecie |  |  |  |
| **L.p** | **Oceniany parametr** | **Ilość pkt** | **Tak\*** | **Nie\*** |
| 1 | Spełnione wymagania normy ASTM 1671 odnośnie barierowości dla patogenów przenoszonych przez krew (bakteriofag Phi-x174). | Tak 10 pkt. / Nie 0 pkt. |  |  |
| 2 | Próba szczelności według technicznych przepisów bezpieczeństwa dla rękawic ochronnych (próba szczelności fizycznej) AQL ≤ 1,1. | Tak 10 pkt. / Nie 0 pkt. |  |  |
|  | \*Należy uzupełnić kolumny |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |

…………………….data………………… ...................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy